|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Inspection card / Pārbaudes karte | | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
| Boat / Laiva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | Sail No / Buras Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
| I hereby declare that I am the Person in Charge, that wherever I initial an item on this checklist it conforms to its associated Offshore Special Regulation (OSR), that I have read and understand the OSRs and in particular 1.02.1 and 1.02.2. | | | | | |
| Person in Charge / atbildīgā persona \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_   (surname, signature / uzvārds, paraksts) | | | | | |
| **OSR reference** | **Equipment and Special Regs** | | **Yes** | **No** | **Comments** |
| **OSR avots** | **Iekārtas un speciālais aprīkojums** | | **Piezīmes** |
| 2.04.1 | Heavy items: permanently installed securely fastened. | |  |  |  |
| Smagie priekšmeti pastāvīgi uzstādīti vai droši nostiprināti | |
| 3.14.1 | Double lifelines & pulpits, surround entire deck, 600mm high | |  |  |  |
| Reliņš un priekšējais drošības grozs, apkārt visam klājam, 600mm augstumā | |
| 3.18.2 | Toilet, permanently installed or fitted bucket | |  |  |  |
| Tualete vai spainis WC | |
| 3.23 | Bilge pump, and two strong buckets (mi. 9 litres) each with lanyard | |  |  |  |
| Bilžu sūknis un 2 spaiņi (9 litri), katram spainim jābūt mīkstai līnei | |
| 3.24 (b) | Marine magnetic compass, independent of any power supply permanently installed | |  |  |  |
| Jūras magnētiskais kompass, neatkarīgs no borta elektrobarošanas avota | |
| 3.29.5 | A hand-held marine VHF transceiver, watertight or with a waterproof cover | |  |  |  |
| Rokas VHF raidstacija, ūdensizturīga vai ar ūdensizturīgu pārvalku | |
| 3.29.6 | A second radio receiver, which may be the handheld VHF in 3.29.5 above, capable of receiving weather bulletins | |  |  |  |
| Otra raidstacija, kura spēj uzņemt laika prognožu ziņojumus (var tikt izmantota arī 3.29.5 punktā minētā rokas VHF raidstacija) | |
| 4.03 | A tapered soft wood plug stowed adjacent to every through-hull opening | |  |  |  |
| Konusveida koka aizbāžņi, novietoti blakus katram korpusa caurumam | |
| 4.04 | Jackstays and clipping points (*not mandatory but recommended*) | |  |  |  |
| Klāja drošības lenta un stiprinājuma vieta (*nav obligāti, bet ieteicams*) | |
| 4.05 | A fire blanket near cooking device of open flame, 2 fire extinguishers in different positions | |  |  |  |
| Ugunsdzēsības pārklājs blakus katrai gatavošanas ierīcei ar atklātu liesmu, 2 ugunsdzēšamie aparāti dažādās laivas daļās | |
| 4.06.2 | Anchor – 1 pcs | |  |  |  |
| Enkurs - 1 gb. | |
| 4.08 | First aid Kit & manual | |  |  |  |
| Pirmās palīdzības sniegšanas komplekts, tā lietošanas instrukcija | |
| 4.09 | Foghorn | |  |  |  |
| Miglas taure | |
| 4.10 | Radar reflector | |  |  |  |
| Radara atstarotājs | |
| 4.11 | Navigation charts (not solely electronic), and chart plotting equipment | |  |  |  |
| Navigācijas kartes, stūrmaņa piederumu komplekts | |
| 4.12 | Safety equipment location chart | |  |  |  |
| Drošības aprīkojuma izvietojuma plāns | |
| 4.13.2 | Echo sounder | |  |  |  |
| Eholots | |
| 4.16 | Tools and spare parts | |  |  |  |
| Instrumentu un rezerves daļu komplekts | |
| 4.17 | Boat’s name on miscellaneous buoyant equipment | |  |  |  |
| Laivas nosaukums uz peldošām iekārtām (glābš.riņķi, glābš.vestes, u.c.) | |
| 4.18 | Marine grade retro-reflective material on lifebuoys and lifejackets | |  |  |  |
| Atstarojošs materiāls uz glābšanas riņķiem, glābšanas vestēm, u.c. | |
|  | |
| 4.22.3 | A lifebuoy with a self-igniting light | |  |  |  |
| Glābšanas riņķis ar automātisko gaismas ieslēgšanos | |
| 4.22.7 | Heaving line, no less than 6 mm, 15-25 m readily accessible to cockpit | |  |  |  |
| Metamā peldošā līne, diam. Ne mazāks par 6 mm,  garums 15-25 m, pieejama kokpitā | |
| 4.23 | Pyrotechnic signals (4 Red Hand Flares, 2 Orange Smoke Flares) | |  |  |  |
| Pirotehniskie signāli (4 Sarkanās rokas signāllāpas, 2 Oranži dūmu signāli) | |
| 4.25 | Cockpit knife | |  |  |  |
| Kokpita nazis | |
| 5.01 | For each crew member lifejacket with automatic light signal, crotch/thigh straps. If inflatable, regulalrly checked for air retention (150+ N). Each lifejacket inspected by person in charge, within last 12 months | |  |  |  |
| Glābšanas veste katram komandas dalībniekam ar automātisko gaismas signālu, siksnu kājstarpei. Ja piepūšama, regulāri pārbaudīta gaisa aizturēšana (150+ N). Katra veste pārbaudīta pēdējo 12 mēnešu laikā. | |
| 5.02 | Safety harness and tethers (*not mandatory but recommended*) | |  |  |  |
| Individālā drošības josta (*nav obligāti, bet ieteicams*) | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Inspector’s report to Race Committee / Inspektora ziņojums sacensību komitejai** | | | | |
|  |  | | | |
| I inspected the above boat (comments): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Es pārbaudīju iepriekš minēto laivu (komentāri): | |  |  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Inspector’s signature, surname \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | |
| Inspektora paraksts, uzvārds Datums | | | | |